**南通市体育运动学校新射箭基地电动大门采购安装项目**

项目需求

一、大门面积11.76㎡(以投标供应商勘察现场实际测量为准);

二、门面采用1.2mm厚的304不锈钢钢板;

三、门框采用1.5mm厚的400mm\*800mm不锈钢方管，根据现场尺寸焊接而成;

 四、门框中间骨架采购1.5mm厚不锈钢管焊接;
 五、门锁采用阿尔卡诺370W单体式遥控开门机;
 六、门表面采用仿铜漆烤漆加工完成(门颜色根据采购人要求而定);
 七、门款式根据采购人提供的图册资料定制，门体制作参照GA38-92《中华人民共和国公共安全行业标准》定制，并提供门体检测报告。

八、本项目需求对材质、品质、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的最低要求，不能理解为所需的全部系统工序的详细要求，投标供应商应按行业商务标准、质量要求和以往工程的建造经验，以及现场考察情况，对其进行深化设计，合格且优质的完成采购内容包含的全部采购项目的实际工序及服务。

九、本项目需求对项目的质量、技术和安全等方面的要求只是概括性的最低要求，投标供应商应在充分理解招标文件和施工现场勘察的基础上，对本项目进行深化设计、优化补充。为便于投标供应商做好项目方案设计工作，各投标供应商请自行到采购单位项目实施地踏勘现场。

十、其他

本项目履约保证金为成交的10%，验收合格后一次性退还履约保证金。